Документ предоставлен КонсультантПлюс

Утвержден
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 10 мая 2023 г. N 330/пр

СВОД ПРАВИЛ

ВИСЯЧИЕ ПОКРЫТИЯ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Suspended structures. Design rules

СП 524.1325800.2023

Дата введения
11 июня 2023 года

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 мая 2023 г. N 330/пр и введен в действие с 11 июня 2023 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и содержит требования к расчету и проектированию металлических висячих конструкций покрытий.
Свод правил разработан авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель темы - д-р техн. наук П.Г. Еремеев, д-р техн. наук И.И. Ведяков, канд. техн. наук Д.Б Киселев, канд. техн. наук М.Р. Урицкий, канд. техн. наук М.И. Фарфель).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и расчет покрытий зданий и сооружений, в которых основными несущими элементами являются стальные канаты, металлические мембраны, арочно-вантовые фермы.
1.2 Требования настоящего свода правил не распространяются на проектирование мостовых и гидротехнических сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 9.307-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГОСТ 2224-93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия
ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия
ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия
ГОСТ 18899-73 Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия
ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

		КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ГОСТ 24507-80 имеет название "Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии".		
ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия
ГОСТ Р 56512-2015 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы
ГОСТ Р 58134-2018 (EN 10264-3:2012) Проволока стальная и изделия из нее. Проволока стальная канатная. Проволока круглая и фасонная из нелегированной стали для эксплуатации в тяжелых условиях
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины
СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" (с изменениями N 2, N 3)"
СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)
СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменениями N 1, N 3, N 4)
СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции"
СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)
СП 432.1325800.2019 Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния
СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ
СП 494.1325800.2020 Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила проектирования
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 27751, ГОСТ Р ИСО 6707-1, СП 16.13330, СП 494.1325800, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 вантовая конструкция: Геометрически неизменяемый тип висячей конструкции, состоящий из несущих растянутых прямолинейных пролетных элементов (вант) и опорных конструкций, воспринимающих их реакции.
3.2 висячая конструкция: Строительная конструкция, в которой несущие провисающие гибкие элементы (стальные тросы, пряди из высокопрочной проволоки, круглые стержни, мембраны и т.п.), перекрывающие пролет, работают на растяжение.
3.3 вантовая ферма: Предварительно напряженная система, состоящая из двух, соединенных друг с другом гибких поясов.
3.4 спиральный канат: Пучок из минимум двух слоев проволоки, свитых спирально вокруг центральной проволоки.
3.5 спиральный закрытый канат: Спиральный канат из одного или более внешних слоев фасонной проволоки и внутренних слоев круглой проволоки.
3.6 канат "моностренд": Система параллельных стальных прядей в пластиковой оболочке.
3.7 мембранная (тонколистовая) висячая конструкция: Пространственная конструкция в виде тонколистовой металлической оболочки, закрепленной по контуру, изгибающими моментами в которой можно пренебречь по сравнению с растягивающими усилиями.
3.8 нить: Гибкий провисающий элемент, работающий на растяжение и несущий поперечную нагрузку в пролете.
3.9 гибкая нить: Нить с нулевой изгибной жесткостью, испытующая только растяжение.
3.10 жесткая нить: Нить, конечной изгибной жесткости, работающая в основном на растяжение, частично воспринимающая изгибающие моменты.
3.11 опорный контур: Конструктивный элемент, в котором закреплены элементы пролетной конструкции; может быть жестким, т.е. способным работать на сжатие, изгиб или кручение, или гибким, выполненным в виде элемента с пренебрежимо малой жесткостью.

4 Основные положения

4.1 Проектирование металлических висячих конструкций следует выполнять в соответствии с СП 16.13330, СП 20.13330, СП 35.13330, СП 494.1325800.
Висячие конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям по надежности ГОСТ 27751.
4.2 В рабочей документации строительных металлических конструкций висячих покрытий (конструкции металлические и конструкции металлические деталировочные) следует соблюдать требования:
- ГОСТ 23118, СП 70.13330 и других нормативных документов - по изготовлению, монтажу и качеству металлических строительных конструкций;
- СП 28.13330 - по антикоррозионной защите строительных конструкций;
- ГОСТ Р 53295, СП 2.13130, СП 432.1325800, СП 433.1325800 и [1] - по огнезащите металлических конструкций;
- СП 14.13330 - для конструкций и сооружений с висячими покрытиями, проектируемых для строительства в сейсмических районах Российской Федерации.
4.3 При проектировании висячих конструкций покрытий зданий и сооружений следует определять оптимальное сочетание формы поверхности и очертания плана покрытия, для повышения несущей способности и устойчивости конструкции.
4.4 Современные висячие конструкции, характеризующиеся малым собственным весом покрытия, технологичностью монтажа, меньшей чувствительностью к осадкам опор и перегрузкам при эксплуатации, рациональны и их следует применять, в том числе при строительстве в труднодоступных и северных районах [2], [3], районах с повышенной сейсмичностью.

5 Требования к материалам и изделиям

5.1 Основные положения

5.1.1 Материалы и изделия для несущих висячих конструкций и соединений следует принимать в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 35.13330, СП 128.13330, СП 294.1325800 и СП 494.1325800.
5.1.2 Требования к материалам для жестких нитей, металлических тонколистовых (мембранных) конструкций, отливок и поковок (опорные части, шарниры, сложные узлы и специальные детали) приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 5).

5.2 Стальные спиральные канаты

5.2.1 Стальные спиральные канаты различаются по конструкции, форме поперечного сечения, физико-механическим характеристикам проволок. Технические характеристики стальных спиральных канатов приведены в СП 494.1325800.2020 (подраздел 5.5, приложения А и Б).
5.2.2 При проектировании висячих покрытий следует учитывать тип и свойства стальных канатов:
- для основных элементов применяют закрытые спиральные канаты диаметром до 180 мм по ГОСТ 18899, состоящие из внешних слоев фасонной проволоки и внутренних слоев круглой проволоки;
- для вспомогательных элементов применяют однопрядные спиральные канаты диаметром до 30 мм по ГОСТ 3241, состоящие из круглой проволоки.
5.2.3 Спиральные канаты из круглых проволок состоят из центральной проволоки, на которую навиты несколько слоев проволок, свитых в противоположных направлениях. Круглые проволоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 7372.
Закрытые и полузакрытые канаты имеют сердечник из круглых проволок по ГОСТ 7372, вокруг которого навиты ряды проволок фасонного (зетобразного, омегообразного или клиновидного) сечения по ГОСТ Р 58134, обеспечивающих их плотное прилегание. Слои проволок свиты в противоположных направлениях. Закрытые спиральные канаты из оцинкованной проволоки имеют наиболее высокий модуль упругости и усталостную прочность, жесткость при растяжении и кручении, сопротивление при поперечном давлении, повышенную коррозионную стойкость.
5.2.4 Канаты из параллельных круглых проволок характеризуют высокой прочностью и продольной жесткостью (модуль упругости каната близок к модулю упругости проволоки), отсутствием ползучести при эксплуатации и необходимостью в предварительной вытяжке. К недостаткам этих канатов следует относить повышенную изгибную жесткость, осложняющую перевозку, монтаж и устройство перегибов в опорных узлах.
Такие канаты собирают непосредственно на монтаже или на полигоне на строительной площадке.
5.2.5 Проволоку для канатов следует выполнять из высококачественной оцинкованной стали. Вся проволока должна иметь одно и то же значение прочности. В целях экономии металла следует использовать проволоку максимальных по прочности маркировочных групп, но не более 1770 Н/мм2.
5.2.6 Диаметр круглой проволоки d назначают от 0,7 до 7,0 мм; высоту профиля фасонной проволоки h назначают от 3,0 до 7,0 мм. Во всех случаях следует применять канаты из проволок максимально возможного размера (из условия защиты от коррозии).
5.2.7 Минимальную разрывную прочность каната следует определять по нормативным документам на конкретное изделие. При проектировании следует учитывать:
- минимальную (фактическую) разрывную прочность каната на 10% - 25% ниже агрегатной, равной произведению предела прочности проволоки на площадь сечения троса нетто, ввиду неравномерного распределения усилий между проволоками и их взаимного проскальзывания;
- величину остаточных деформаций каната и соответствующее поперечное обжатие, приводящее к ослаблению хомутов и других креплений, определяют шагом свивки (углом закручивания) и числом проволок.
5.2.8 Параметры и минимальную разрывную прочность канатов следует определять по нормативным документам на конкретное изделие. Основные данные приведены в СП 494.1325800.2020 (приложение А).
5.2.9 Модуль упругости канатов и пучков параллельных проволок следует определять по СП 35.13330.2011 (пункт 8.18). Сокращенные технические данные по модулю упругости стальных канатов приведены в СП 494.1325800.2020 (приложение Б).
При проектировании следует учитывать, что величины модуля упругости даны для канатов, предварительно вытянутых усилием не менее 60% разрывного усилия для каната в целом.
5.2.10 Требования к количеству циклов вытяжки канатов, значению предварительного усилия вытяжки, определению модуля упругости канатов приведены в СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.6).
5.2.11 Канаты после вытяжки на стане под нагрузкой следует маркировать для установки концевых заделок. Требования к допускам длины каната с концевыми элементами, после предварительной вытяжки, приведены в СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.7).
При проектировании необходимо учитывать, что любая ошибка в длине каната приводит к разнице между фактическими и расчетными усилиями в элементах системы:
- в канате более коротком возрастают усилия предварительного напряжения и возможна его перегрузка;
- в канате более длинном уменьшаются усилия предварительного напряжения, они не полностью включаются в работу, снижается жесткость конструкции.
5.2.12 Канаты необходимо защищать от коррозии следующими способами: оцинкование проволок горячим способом, лакокрасочные покрытия или смазка проволок, покрытие каната антикоррозионным слоем смазки, пластмассовой или стальной оболочкой с нагнетанием в нее битума, цементного раствора и т.п.
Антикоррозионную защиту канатов выполняют согласно СП 28.13330 или другими методами, соответствующими сроку службы и условиям работы сооружения. При высокой степени агрессивности следует предусматривать дополнительную защиту канатов от коррозии, которая наносится вручную после монтажа конструкций. Для обеспечения долговременной надежности канатов следует предусматривать натурные обследования не позднее пяти лет после первоначального нанесения покрытия. Через 10 - 15 лет по результатам обследования следует наносить антикоррозионное покрытие на всю поверхность каната заново.
5.2.13 При определении фактической степени огнестойкости необходимо учитывать, что при огневом воздействии снижается разрывная прочность стальных канатов, одновременно уменьшаются значения предварительного напряжения и усилия в канате, ввиду увеличения стрелы его провиса за счет температурных деформаций.
5.2.14 В технических требованиях на поставку канатов необходимо указывать:
- его конструкцию, номинальный и максимальный диаметры (без нагрузки), площадь поперечного сечения, массу погонного метра;
- тип, количество и размер проволок (диаметр/высота);
- минимальное и суммарное разрывные усилия;
- общую длину канатов одного диаметра без приложения усилий, при разметке под усилием вытяжки и температуре 20 °C, точность разметки;
- модуль упругости каната после предварительной вытяжки, его осевую и изгибную жесткости, ползучесть на расчетной длине при нагрузке 50% разрывного усилия через 50 лет;
- требования по антикоррозионной защите проволок (минимальная оцинковка проволок, г/м2), тип смазки для нанесения наружной изоляции каната при монтаже на строительной площадке;
- гарантируемый срок работоспособности поставляемых изделий.
5.2.15 При проектировании следует учитывать следующие технические требования к канатам:
- канат должен иметь по всей длине одинаковую кратность шага свивки; в нем не должно быть оборванных, перекрученных и заломанных проволок. На поверхности каната не должно быть выступающих или запавших проволок, поверхность проволок каната должна быть без трещин и ржавчины; на проволоке не должно быть срезанных участков, превышающих предельное отклонение по диаметру или профилю проволоки;
- при свивке каната, проволоки должны быть равномерно натянуты. Все проволоки в канате должны плотно прилегать к проволокам нижележащих слоев. Зетобразные проволоки в слое должны прилегать друг к другу, образуя соединения замком. Между фасонными проволоками допускается зазор, не нарушающий замка каната;
- канат должен иметь равномерный диаметр по всей длине. Предельное отклонение диаметра каната от его номинального диаметра не должно превышать +/- 1%;
- канат следует изготавливать проектной длиной, при этом его масса не должна превышать 30 т;
- предельные отклонения модуля упругости каната после предварительной вытяжки до замыкания петли гистерезиса не должны превышать +/- 3%;
- ползучесть канатов через 50 лет эксплуатации на длине до 200 м при нагрузке 50% разрывного усилия должна быть не более 30 мм;
- технические требования к канатам, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение канатов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241 и ГОСТ 18899.

5.3 Анкерные устройства и соединительные элементы для стальных канатов

5.3.1 Основные требования к анкерным устройствам и соединительным элементам для стальных канатов приведены в СП 494.1325800.2020 (подраздел 5.5).
5.3.2 Для крепления анкерного устройства следует использовать муфту (наконечник) с коническим стаканом (рисунок 5.1), с последующей заливкой стакана цинковым или свинцовым сплавом. На внутренней поверхности муфт предусматривают продольные выступы для исключения проворачивания каната.

Рисунок 5.1 - Схема анкерного
устройства с коническим стаканом

Проектные параметры для заделки спирального каната:

, (5.1)

где  - угол наклона образующей конического стакана муфты, da - диаметр муфты, dк - номинальный диаметр каната, l - высота конической части стакана муфты, Run - предел прочности проволоки, Ru - расчетное сопротивление материала анкера.
Проектные параметры для заделки каната из параллельных проволок:

. (5.2)

5.3.3 Муфту (наконечник) выполняют в виде цилиндрического анкера с внутренней или наружной резьбой, фигурных элементов с анкерными болтами, вилкообразных анкеров с проушинами и т.п. (рисунок 5.2), которые позволяют монтировать и натягивать канат до необходимого усилия. Конструкции и размеры анкерных устройств приведены в приложении А. Анкеры должны соответствовать требованиям к прочности, сопротивлению усталости и антикоррозийным свойствам.

а - цилиндрический анкер; б - анкер-блок
с траверсой; в - вилкообразный анкер;
г - регулируемый вилкообразный анкер

Рисунок 5.2 - Анкерные устройства

5.3.4 Требования к материалам для деталей анкеров (наконечников) и их оцинковке приведены в СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.13). Рекомендуется изготавливать анкеры из литой легированной стали со специальными свойствами (Ryn ~ 550 МПа; Run ~ 700 МПа) по ГОСТ 977. Изделия испытывают на наличие дефектов с помощью магнитопорошковой дефектоскопии или ультразвуковым контролем по ГОСТ 24507 и ГОСТ Р 56512, контролируют относительные перемещения проволок и конуса анкера при фактическом разрывном усилии.
5.3.5 Натяжение канатов следует выполнять домкратами: в цилиндрических анкерах с наружной резьбой, на которую навинчивают гайку (рисунок 5.3). Изменением положения гайки, упирающейся во фланец упора, регулируют длину каната (в пределах до +/- 350 мм, на каждом из его концов). Аналогичным образом выполняют натяжение каната с фигурными элементами с анкерными болтами. В этом случае гайки упирают в торец анкерного элемента.

1 - трос; 2 - цилиндрический анкер; 3 - гайка;
4 - внутренняя резьба для установки домкрата; 5 - упор

Рисунок 5.3 - Натяжение канатов с цилиндрическими анкерами

5.3.6 Для крепления подвесок к основным канатам применяют сжимы (прижимные накладки) (рисунок 5.4). Прижимные накладки объединяют болтами с контролируемым натяжением, для исключения их проскальзывания. Требования по оцинковке сжимов приведены в СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.14). Сжимы следует проектировать таким образом, чтобы предотвратить скопление влаги в местах сопряжения с канатом.

Рисунок 5.4 - Узел сопряжения основного каната с подвесками

5.3.7 Для уменьшения изгибных напряжений в канатах следует выполнять требования к конструкциям муфт, анкеров и сжимов согласно СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.15).
5.3.8 Для обеспечения необходимого трения между канатом и деталями анкеров и сжимов следует использовать прокладки из алюминия согласно требованиям СП 494.1325800.2020 (пункт 5.5.16).
5.3.9 Канаты в местах их пересечения закрепляют хомутами, штампованными деталями или литыми элементами с пазами, допускается применение листового или фасонного проката. Конструкцией узлов пересечения канатов должна быть обеспечена их совместная работа в нормальном и тангенциальном направлениях к поверхности вантовой системы.
5.3.10 При проектировании также применяют концевое крепление тросов в виде петли с оплеткой/опрессовкой (рисунок 5.5, а). Для предохранения стального каната от истирания и излома в канатную петлю следует вкладывать коуш по ГОСТ 2224. Вместо оплетки допускается применение алюминиевых и стальных втулок и канатных зажимов (рисунок 5.5, б). Для корректировки длины тросов при монтаже и их предварительного натяжения применяют стяжные муфты с запрессовкой троса муфтой из легкого металла (рисунок 5.5, в).

а - петля с коушем и оплеткой; б - петля с коушем и сжимами;
в - сращивание тросов по длине с обжимной муфтой

Рисунок 5.5 - Варианты концевых
креплений и соединений тросов

5.4 Канаты "моностренды"

5.4.1 Канаты "моностренды" (рисунок 5.6) формируют из параллельных стальных прядей, помещенных в скользящую оболочку из полиэтилена высокой плотности и закрепленных между анкерами. Основной элемент - семипроволочная прядь диаметром 15,7 мм с пределом прочности на разрыв 1860 Н/мм2 по ГОСТ Р 53772. Пустоты между проволоками и пространство до полуприлегающей оболочки заполняют микрокристаллическим нефтяным парафином.

а - общий вид каната в сборе; б - анкерное устройство
1 - прядь; 2 - цанга; 3 - анкерный блок;
4 - муфта; 5 - блок жесткости; 6 - оболочка

Рисунок 5.6 - Канат "моностренд"

5.4.2 Следует учитывать, что канаты "моностренды" характеризуют:
- индивидуальной установкой, анкеровкой и натяжением пряди;
- возможностью демонтажа и замены пряди;
- высокой антикоррозионной защитой;
- высокой усталостной прочностью;
- возможностью учета погрешности монтажа покрытия, за счет нарезки канатов по месту;
- сокращением сроков монтажа и исключением необходимости применения тяжелого кранового оборудования.
5.4.3 Канаты "моностренды":
- состоят из различного количества прядей в зависимости от расчетного усилия. Типовые решения включают от 4 до 330 параллельных прядей с минимальным разрывным усилием каната в целом от 1116 до 92070 кН;
- пряди анкеруют индивидуально с помощью цанг высокой усталостной прочности;
- пучок прядей заключают в общую наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности с цветным наружным слоем. Требуемую длину трубы для каждой ванты следует формировать сваркой плавлением элементов длиной 12 м;
- сталь монопрядей следует защищать от коррозии тремя барьерами (оцинковка проволоки, индивидуальная оболочка из полиэтилена высокой плотности, заполнение (инъектирование) парафином пустот между проволоками и пространства до полуприлегающей оболочки).
5.4.4 Основные элементы анкера каната "моностренда" (рисунок 5.6, б):
- анкерный блок - стальная цилиндрическая плита с коническими отверстиями для монопрядных цанг;
- трехлепестковые цанги, закрепляющие пряди в конических отверстиях анкерного блока, обеспечивают высокую статическую и усталостную прочность;
- анкерная труба, образует камеру за анкерным блоком, для изоляции и защиты концов прядей с удаленной оболочкой. Анкерную трубу выполняют в двух вариантах, в зависимости от типа анкера - фиксированного (труба оснащена фланцем, установленным на опорной плите) или регулируемого (труба с наружной резьбой, снабжена муфтой, которая крепится на опорную плиту);
- муфта герметичности/направляющая, предназначенная для водонепроницаемого уплотнения на корпусе анкера и увеличивающая радиус изгиба каждой арматурной пряди на выходе из анкера;
- анкерный цилиндрический колпак, закрывающий концы арматурных прядей в месте выхода из цанг. Колпак устанавливают на фланце анкерной трубы в случае фиксированного анкера и на анкерном блоке в случае регулируемого анкера.
5.4.5 Пряди следует устанавливать последовательно с применением датчика усилия, с выравниванием усилий натяжения на каждом этапе. Эту операцию выполняют для всех прядей вант. В результате все пряди натягивают на одинаковое усилие.
5.4.6 При необходимости по концам каната устанавливают фиксированные и регулируемые анкерные устройства с вилкообразным приспособлением (рисунок 5.7). Регулируемое анкерное устройство, обеспечивающее натяжение пучка прядей, следует располагать на нижнем конце каната троса, где возможна установка демпферов (гасители колебаний) для предупреждения резонансных явлений от действия пульсационной ветровой нагрузки.

а - фиксированное; б - регулируемое

Рисунок 5.7 - Анкерные устройства
с вилкообразным приспособлением

5.4.7 Для снижения вибраций от дождя в сочетании с ветром на внешней поверхности оболочки ванты следует предусматривать двойной спиралевидный буртик. Аэродинамическую устойчивость канатов "монострендов" обеспечивают за счет внутренних и внешних демпферов, поперечных тросовых стяжек.
5.4.8 Сокращенные технические характеристики стальных канатов "монострендов" и анкерных устройств приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Сокращенные технические характеристики
стальных канатов "монострендов" и анкерных устройств

Количество прядей	Канат	Анкерный блок	
	Минимальное разрывное усилие, МН	Наружный диаметр оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	
12	3,35	125	235	1546	
19	5,30	140	284	1756	
27	7,53	160	336	2136	
31	8,65	160	346	2146	
37	10,32	180	368	2311	
48	13,39	200	415	2534	
75	20,93	250	506	2981	
91	25,39	280	546	2374	
109	30,41	315	600	3660	
127	35,43	315	640	3850	
169	47,15	355	740	4360	
Примечание - Технические характеристики стальных канатов "монострендов" и анкерных устройств, применяемых в конкретном проекте, следует проверять по действующим техническим документам на изделия предприятий-изготовителей.	

5.5 Натяжные элементы

5.5.1 При ограниченной длине растянутых элементов, их выполняют из круглой стали с пределом текучести 680 МПа и выше. Стержни должны соответствовать требованиям к ответственным статически и динамически нагружаемым изделиям. Прутки для стержней следует изготавливать по ГОСТ 4543 из конструкционных легированных и углеродистых марок стали 40Х, стали 45 с последующей возможной термообработкой для придания повышенной прочности.
5.5.2 Стандартная система таких элементов состоит из тяги с регулирующим длину устройством, двух вилкообразных анкеров (с правой и левой резьбой), гайкой и контргайкой, защитным кольцом с уплотнителем (рисунок 5.8). Варианты конструктивного решения фасонок приведены на рисунке 5.9.

1 - тяга (d); 2 - вилкообразный анкер; 3 - фасонка;
4 - центральный диск; 5 - муфта; 6 - подвеска

Рисунок 5.8 - Конструктивная схема
растянутого стержневого элемента

r - минимальное расстояние от центра
отверстия для болта-шарнира до края фасонки

Рисунок 5.9 - Варианты конструктивного решения фасонок

5.5.3 Широкий ассортимент элементов заводского изготовления позволяет использовать разнообразные конструкции от простых затяжек до сложных перекрестных систем. Растянутые стержни включают в основном варианте до 19 диаметров от 6 до 100 мм. Возможны элементы большего диаметра. Наибольшая длина тяг - 15,0 м, которую можно с помощью муфт увеличивать до требуемых размеров. Для исключения провисания длинных стержней следует использовать муфту с петлей для крепления подвески.
5.5.4 Технические данные по несущей способности растянутого стержня и размерам фасонок приведены в таблицах 5.2, 5.3.

Таблица 5.2

Несущая способность стержня (сталь С460)

d, мм	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72	80	90	100	
Np, кН	69,7	109	156	248	361	504	662	933	1200	1530	1890	2410	2950	
Примечание - Np - расчетная несущая способность растянутого стержня из круглой стали.	

Таблица 5.3

Минимальные размеры фасонок (сталь С355)

d, мм	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72	80	90	100	
r, мм	29	35	42	50	61	73	81	93	109	120	134	150	167	
s, мм	40	51	62	74	90	109	122	143	165	185	209	235	252	
Примечания
1 r - минимальное расстояние от центра отверстия для болта-шарнира до края фасонки.
2 Конструктивные решения фасонок с минимальными размерами r и s приведены на рисунке 5.9.	

5.5.5 Фасонки следует выполнять из стали С355. Обе фасонки должны быть расположены в одной плоскости, максимальное отклонение не должно превышать 0,5°.
5.5.6 Растянутые стержни и комплектующие элементы должны обладать высокой коррозионной стойкостью, в том числе и в зонах резьбы, за счет высококачественной горячей оцинковки с учетом требований ГОСТ 9.307. Толщина защитного покрытия должна быть не менее 40 мкм.
5.5.7 В комплект с растянутыми элементами для комбинированных систем включают сжатые элементы с вилкообразными анкерами (рисунок 5.10). Технические данные по несущей способности Np и размерам сжатого стержня приведены в таблице 5.4.

1 - труба; 2 - конус;
3 - вилкообразный анкер; 4 - болт-шарнир (dp)

Рисунок 5.10 - Сжатые стержневые элементы

Таблица 5.4

Сжатые стержневые элементы

dp, мм	М20	М24	М30	М36	М42	М48	М56	М64	М72	М80	М90	М100	
D, мм	61	77	90	102	115	140	170	180	195	220	245	275	
L, мм	2500	2900	3100	3400	3900	4500	4800	5500	5900	6200	7200	7500	
Np, кН	45,6	66,9	114	173	236	323	489	669	775	1004	1305	1650	
Примечания
1 dp - диаметр болта-шарнира.
2 Характеристики сжатых элементов, применяемых в конкретном проекте, следует принимать по каталогу изделий предприятий-изготовителей.	

6 Основные требования к расчетам

6.1 Общие положения

6.1.1 Висячие конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям по надежности ГОСТ 27751 с учетом назначения конструкций, выполнением требований к выбору материалов, расчетам и конструированию.
6.1.2 В компьютерных расчетах пространственных висячих покрытий следует учитывать:
- геометрическую и физическую нелинейности;
- конструктивную нелинейность - исключают из расчетной схемы элементы, работающие только на растяжение (если в них возникают сжимающие усилия) или с односторонними связями (при моделировании раскружаливания покрытия);
- генетическую нелинейность - моделирование монтажа конструкции при поэтапном изменении расчетной схемы (геометрии, количества элементов, граничных условий).
6.1.3 Нелинейные расчеты следует выполнять:
- с запоминанием и накоплением величин перемещений и усилий, на каждой стадии приращения нагрузки и сборки конструкции;
- на одновременное совместное воздействие сочетаний нагрузок, так как в нелинейных расчетах неприменим принцип независимости действия сил.
При расчете пространственных висячих покрытий следует выполнять исследования по сходимости результатов нелинейного расчета и оценку их погрешности (при варьировании количества шагов приращения нагрузки, густоты разбиения расчетной модели на конечные элементы, типов конченых элементов и др.).
6.1.4 В расчетах висячих покрытий следует:
- выполнять проверку резонансного вихревого возбуждения;
- учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки;
- проверять аэродинамическую устойчивость, определять критическую скорость ветра, при которой возникает флаттер или галопирование.
6.1.5 Общие требования к расчету висячих конструкций приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 6.1).

6.2 Нагрузки и воздействия

6.2.1 Несущую способность висячих конструкций проверяют статическими и динамическими расчетами при воздействии постоянных и временных нагрузок, в том числе неравномерно распределенных, динамических нагрузок в виде сосредоточенных и полосовых грузов, температурных и особых - создающих аварийные ситуации и при необходимости, сейсмических.
6.2.2 При проектировании висячих конструкций следует учитывать, что климатические нагрузки зачастую соизмеримы с суммарными значениями остальных нагрузок, их уровень и распределение оказывают существенное влияние на работу конструкции.
6.2.3 В расчетах висячих конструкций следует учитывать варианты ветровых нагрузок при различных направлениях ветровых потоков, включающих нормальное давление/отсос на внешнюю/внутреннюю поверхность; силы трения, направленные по касательной к внешней поверхности; пиковые значения, действующие на элементы ограждения.
6.2.4 Расчетные значения веса снегового покрова, превышаемые один раз в 50 лет, следует принимать по СП 20.13330.2016 (пункты 10.2 и 10.12). Для обеспечения повышенной надежности конструкций большепролетных покрытий в расчетах следует учитывать коэффициент надежности по ответственности, принимая во внимание, что при  такая нагрузка соответствует количеству снега, выпадающему один раз в 100 лет с учетом 15% сноса с покрытий малых уклонов.
6.2.5 На элементах висячих конструкций, возвышающихся над поверхностью земли от 20 до 50 м, следует учитывать возможность образования отложений гололеда (снежно-ледовой массы объемным весом от 0,3 до 0,8 г/см3), которые существенно меняют аэродинамические характеристики вант. При оценке надежности кровли учитывают возможность падения на нее кусков гололедных отложений.
6.2.6 Требования по нагрузкам и воздействиям для расчета висячих конструкций приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 6.2).

6.3 Особенности проведения расчетов

6.3.1 Расчеты висячих конструкций должны включать анализ функционального назначения объекта, условий работы конструкции, видов возможных предельных состояний; технологических воздействий и т.п.
6.3.2 Выбор конструктивных решений висячих конструкций, формы их поверхности, размеров основных элементов следует принимать исходя из опыта реального проектирования, многовариантных расчетов численными методами различных конструктивных схем и требований СП 494.1325800.2020 (пункты 6.3.1 и 6.3.2).
6.3.3 Расчеты висячих покрытий зданий и сооружений должны соответствовать требованиям ГОСТ 27751-2014 (пункт 12.4) к выполнению независимых проверочных расчетов.
6.3.4 При выборе расчетных программных комплексов необходимо определять их возможности с точки зрения аппроксимации заданного конструктивного решения соответствующими расчетными элементами, моделируя сечения, жесткости, узлы сопряжения, материалы, модели разрушения и т.п.
6.3.5 В расчетах висячих конструкций рекомендуется принимать следующие предпосылки:
- канатные элементы воспринимают только растягивающую силу;
- контурные элементы работают на сжатие с изгибом и кручение;
- внешнюю нагрузку прикладывают в узлы конструкции.
6.3.6 Усилия в канате висячей конструкции определяют расчетом системы методом конечных элементов в нелинейной постановке, используя дискретную модель провисающей гибкой нити в виде цепи, состоящей из стержней, соединенных между собой шарнирами.
При расчете многоэлементных висячих конструкций стальной канат между узлами пересечения/закрепления допускается аппроксимировать прямыми отрезками, а влияние провиса этих элементов, при большой их длине, следует учитывать путем введения эффективного модуля упругости Eef по формуле

, (6.1)

где E - справочный модуль упругости каната, МПа;
L - горизонтальная проекция каната между узлами пересечения, м;
pсв - собственный вес каната, Н/мм2;
 - осевое напряжение, Н/мм2.
6.3.7 В расчетах необходимо учитывать действительные условия работы системы, физико-механические свойства применяемых материалов, пластические и реологические свойства грунтов, взаимодействие элементов конструкции между собой и с основанием, поэтапную последовательность монтажа конструкций и т.п. Численный расчет должен охватывать все варианты возможных отказов.
6.3.8 При использовании приближенных аналитических методов расчета необходимо принимать во внимание, что гибкая нить - геометрически изменяемая система и ее очертание зависит от длины, условий закрепления на опорах и распределения действующей на нее нагрузки.
Для нерастяжимой нити с не смещаемыми опорами на разных уровнях (рисунок 6.1), уравнение равновесия имеет вид

y(x) = M(x)/H, (6.2)

где y(x) = y0(x) + w(x) - провис нити в сечении x;
M(x) - балочный момент в сечении x от нагрузки q(x);
H - горизонтальная составляющая усилия, растягивающего нить (распор).

R0 - радиус кривизны незагруженной нити; T - растягивающее
усилие в нити (по касательной к кривой провисания нити);
Va, Vb - вертикальные составляющие реакций опор;
, u - смещения опор ( - не смещаемые опоры)

Рисунок 6.1 - Расчетная схема нити

Дифференциальная форма уравнения равновесия нити

. (6.3)

На рисунке 6.2 приведены три схемы (а, б, в) нагружения нитей в покрытиях различных типов, для которых приближенными аналитическими методами определяют:
- длину нити соответственно для схем а, б, в

; (6.4)

; (6.5)

; (6.6)

- усилие распора соответственно для схем а, б, в

H = (g + p)l2/(8f); (6.7)

H = (g + p)l2/(24f); (6.8)

H = (g + p)l2/(16f); (6.9)

- прогиб соответственно для схем а, б, в при эффективном модуле упругости Eef по формуле (6.1)

w = 3pl4/[(128EAf02)(1 + C1)],
где C1 = 3gl4/(128EAf03); (6.10)

w = 5pl4/[(864EAf02)(1 + C2)],
где C2 = 5gl4/(864EAf03); (6.11)

. (6.12)

В изгибно-жестких провисающих нерастяжимых нитях с не смещаемыми опорами нагрузка вызывает их растяжение и появление моментов, изгибающих нити. Дифференциальная форма уравнения равновесия нити с конечной изгибной жесткостью, соответствующая рисунку 6.1 имеет вид

. (6.13)

Изгибающий момент в нити определяют по формуле

M = Mбал - H[y0(x) + w(x)], (6.14)

где Mбал - балочный момент в сечении x от нагрузки q(x).

а - цилиндрических на прямоугольном плане; б - провисающих
на круглом плане; в - шатровых на круглом плане
1 - несущие ванты

Рисунок 6.2 - Схемы нагружения нитей

6.3.9 Требования по учету особенностей расчета висячих конструкций приведены в СП 494.1325800.2020 (подраздел 6.3).

6.4 Основные положения расчетов стальных канатов

6.4.1 Расчет прочности стальных канатов висячих конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями СП 35.13330 и настоящим пунктом по формуле

N/A <= Rdhmm1, (6.15)

где N - расчетное значение растягивающего усилия в канате;
A - суммарная номинальная площадь сечения всех проволок каната;
Rdh - расчетное сопротивление канатов;
m = 0,8 - коэффициент общих условий работы несущих канатов;
m1 - коэффициент условий работы канатов, учитывающий влияние концевых анкерных закреплений и промежуточных концентраторов напряжений (сжимов).
Для закрытых несущих канатов в зоне сжимов m1 = 1 при соблюдении условий:

D/ds >= 0,7ds + 15 при 10 <= ds <= 50
или D/ds >= 52 при ds > 50,

где D - диаметр круговой кривой отклоняющего устройства, мм,
ds - диаметр каната, мм.
При закреплении канатов в концевых анкерах и заливке конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса сплавом цветных металлов на длине не менее пяти диаметров каната - m1 = 0,95.
6.4.2 Расчетное сопротивление Rdh для канатов и пучков из параллельных высокопрочных проволок

Rdh = 0,625Run, (6.16)

где Run - наименьшее временное сопротивление проволоки разрыву по нормативным документам.
Расчетное сопротивление Rdh для закрытых несущих канатов

, (6.17)

где  - значение разрывного усилия каната в целом, указанное в нормативных документах; ;
 - сумма разрывных усилий всех проволок в канате;
k - коэффициент агрегатной прочности витого каната, определяемый по СП 35.13330.2011 (таблица 8.20).
При разработке концептуальных схем приближенный расчет допускается проводить по формуле

N <= 0,475Nun, (6.18)

где N - расчетное значение растягивающего усилия в канате;
Nun - значение разрывного усилия каната в целом, указанное в нормативных документах;
0,475 - обобщенный коэффициент, учитывающий условия работы несущих канатов, влияние концевых анкерных закреплений и промежуточных концентраторов напряжений (сжимов), коэффициент надежности для элементов конструкций, рассчитываемых по временному сопротивлению разрыву.
6.4.3 Расчет канатов на ползучесть и выносливость следует выполнять с учетом СП 35.13330.2011:
а) продольную , и поперечную  ползучести канатов по пунктам 8.34 и 8.35;
б) расчет канатов на выносливость по пункту 8.58;
в) продольные деформации канатов по пункту 8.68.
6.4.4 В случае наличия в конструкции подвесок или оттяжек длиной более 40 м, не защищенных от ветровых воздействий, их следует проверять расчетом на аэродинамическую устойчивость и, при необходимости, выполнять расчет на выносливость для исключения усталостных разрушений элементов.
Для обеспечения безопасности критический коэффициент затухания должен быть не более 0,5%, а амплитуда колебаний вант при скорости ветра 15 м/с должна быть не более L/500, где L - длина каната.
6.4.5 Расчетами следует проверять выполнение требования к исключению проскальзывания сжимов, устанавливаемых в узлах сопряжения основных канатов и подвесок (рисунок 6.3). Для этого определяют тангенциальную составляющую усилия воспринимаемого сжимом, с учетом усилий в подвеске, угла ее наклона и коэффициента надежности, учитывающего снижение сил трения в результате обжатия канатов.
Проскальзывание сжима проверяют по формуле

, (6.19)

где Nn1 - проекция расчетного усилия в подвеске параллельно основному канату;
Nn2 - проекция расчетного усилия в подвеске перпендикулярно к основному канату;
N0 - усилие обжатия сжима;
 - коэффициент трения между сжимом и канатом;
 - частный коэффициент надежности по трению.
Из формулы (6.19) определяют требуемую величину усилия обжатия и длину сжима.

Nn - расчетное усилие в подвеске; 1 - основной канат;
2 - подвеска; 3 - сжим; 4 - отверстие для предварительно
натянутых высокопрочных болтов

Рисунок 6.3 - Узел сопряжения основных канатов и подвесок

6.4.6 Поперечное сечение фасонки сжима проверяют расчетом на растяжение с изгибом в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 (подраздел 9.1).
Минимальная амплитуда напряжений при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, вызывающей усталостные повреждения сжимов, должна быть не более 5 МПа.

7 Требования к проектированию висячих покрытий

7.1 Основные положения

7.1.1 Основные требования к конструктивным схемам висячих конструкций, форме и геометрии их поверхности, методам стабилизации покрытия, способам восприятия распора с пролетной конструкции следует принимать согласно СП 494.1325800.2020 (подраздел 8.1).
7.1.2 Проектирование висячих конструкций следует выполнять в соответствии с общими требованиями по прочности, жесткости и устойчивости, приведенными в разделе 4.
7.1.3 Собственные частоты f конструкций висячих покрытий должны быть больше 1 Гц.
7.1.4 Для статической и динамической стабилизации конструкций висячих покрытий следует применять динамические, конструкционные и конструктивные способы - устанавливать динамические гасители колебаний; систему поршневых или маятниковых демпферов; соединительные тросы или распорки от висячего покрытия к устойчивой части сооружения.
7.1.5 Требования к проектированию узлов и деталей висячих покрытий (узловые болты-шарниры, опорные части, демпфирующие устройства) приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 11).

7.2 Вантовые (висячие) системы

7.2.1 В пространственных висячих покрытиях пролетом от 20 до 300 м общественных и производственных сооружений применяют следующие конструктивные схемы вантовых конструкций:
- однослойные висячие (вантовые) системы - однопоясные вантовые конструкции формируют из провисающих параллельных или радиальных растянутых элементов;
- двухслойные висячие (вантовые) системы - двухпоясные вантовые конструкции формируют из предварительно напряженных параллельных или радиальных элементов с криволинейными поясами, обращенными выпуклостью в противоположные стороны;
- конструкции типа "велосипедное колесо" применяют в покрытиях над трибунами стадионов с вылетом козырька до 50 м, с общим размером покрытия на круглом или овальном плане до 250 м и выше. Элементы конструкции (сжатый наружный контур, растянутое центральное кольцо и система объединительных растянутых вант) воспринимают осевые усилия;
- висячие (вантовые) сети - вантовые предварительно напряженные сети из несущих и стабилизирующих элементов образуют пространственные покрытия с формой поверхности различной гауссовой кривизны.
7.2.2 Требования по проектированию вантовых (висячих) систем приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 8).

7.3 Мембранные (тонколистовые) висячие покрытия

7.3.1 Пролетная конструкция мембранного покрытия (тонкий металлический лист) работает на растяжение, имеет минимальную толщину до 6 мм без опасности потери устойчивости. Толщину мембраны следует определять в зависимости от марки металла тонколистового проката (углеродистая, низколегированная, нержавеющая стали или алюминиевые сплавы), конкретных условий эксплуатации конструкции, экономической целесообразности, технологии изготовления и монтажа, с подтверждением несущей способности расчетами.
Усилия, передаваемые пролетной конструкцией на опорный контур, действуют в плоскостях, касательных к поверхности покрытия, и представляют собой горизонтальные (распор) и вертикальные составляющие.
7.3.2 Тонколистовые мембранные конструкции пролетом от 24 до 300 м применяют в общественных и производственных зданиях/сооружениях, как уникальных, так и в массовом строительстве.
7.3.3 Предел огнестойкости стальных мембранных оболочек следует определять в соответствии с [1].
7.3.4 Требования по проектированию мембранных висячих сплошных оболочек различных конструктивных систем (оболочки с формой поверхности нулевой, положительной и отрицательной кривизны; тонколистовые шатровые оболочки; оболочки седловидной формы; первоначально плоские мембранные оболочки) приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 9).

7.4 Ленточные покрытия

7.4.1 Ленточные покрытия из переплетенных лент и двухслойные седловидные оболочки следует собирать из отдельных не соединяемых между собой тонких (от 1 до 2 мм) металлических лент шириной от 1 до 2 м. В качестве материалов для лент следует использовать алюминиевые сплавы, нержавеющую, оцинкованную или атмосферостойкую сталь.
7.4.2 Покрытия из переплетенных лент с провисающей поверхностью следует применять в покрытиях пролетом до 50 м с круглым или овальным очертанием в плане (рисунок 7.1, а). Такие же покрытия с подкрепляющей системой (рисунок 7.1, б), имеющие провисающую составную поверхность, следует применять в покрытиях с многоугольным очертанием в плане (треугольник, прямоугольник и т.д.) пролетом до 50 м.

а - на круглом/овальном плане;
б - на многоугольном плане; в - фрагмент покрытия
1 - мембрана; 2 - наружный опорный контур;
3 - внутренний водоотвод; 4 - рулонная кровля;
5 - утеплитель; 6 - элементы подкрепления

Рисунок 7.1 - Покрытия из переплетенных лент

7.4.2.1 Несущая часть покрытия состоит из замкнутого опорного контура и пролетной конструкции, образованной переплетением лент под углом 90°. По лентам следует укладывать пароизоляцию, утеплитель, стяжку и рулонный ковер в соответствии с проектными решениями. Стабилизацию осуществляют собственным весом покрытия. Устройство светового или аэрационного фонаря выполняют с обрамлением проема усиливающими накладками.
Опорный контур следует выполнять из металла или железобетона (монолитного или сборного).
7.4.2.2 При проектировании ленточных покрытий следует учитывать, что при раскатке лент на плоскости стрела провиса оболочки после раскружаливания или подъема составляет около 1/60 пролета. Для получения большей стрелы провиса ленточной системе следует задавать рыхлость за счет установки во время монтажа в местах пересечения лент прокладок длиной, равной ширине лент, и высотой, определяемой расчетом в зависимости от требуемой стрелы провиса.
7.4.3 Двухслойные ленточные покрытия имеют седловидную форму поверхности и предназначены для зданий с прямоугольным, овальным или более сложным очертанием плана. Оболочка состоит из двух слоев лент. Нижний слой покрытия образуют провисающими несущими лентами. В ортогональном направлении выпуклостью вверх следует укладывать ленты верхнего стабилизирующего слоя. Жесткость и слитность оболочки следует обеспечивать предварительным напряжением лент (рисунок 7.2).

1 - стабилизирующие ленты; 2 - опорный контур;
3 - эффективный утеплитель; 4 - пароизоляция;
5 - несущие ленты; 6 - антифрикционный слой

Рисунок 7.2 - Седловидное покрытие из металлических лент

7.4.3.1 Ленты следует ориентировать вдоль линий главных кривизн поверхности покрытия. Очертание несущих лент должно соответствовать кривой давления от одного из основных видов вертикальной нагрузки (квадратная парабола или дуга окружности для пологих покрытий).
7.4.3.2 В отапливаемых зданиях, между несущими и стабилизирующими лентами следует укладывать утеплитель в соответствии с проектной документацией. Следует применять утеплитель с пределом прочности на сжатие не ниже 0,1 МПа. Между утеплителем и лентами нижнего слоя должна быть предусмотрена пароизоляция. По утеплителю следует наклеивать один слой гидростеклоизола или другой гидроизоляционный материал в соответствии с проектными решениями. Между нахлестнутыми кромками стабилизирующих лент следует располагать герметик, обжатие которого при предварительном напряжении должно обеспечивать водонепроницаемость оболочки.

7.5 Комбинированные системы

7.5.1 Комбинированные системы формируют из гибких растянутых элементов и жестких сжато-изгибаемых элементов.
7.5.2 В комбинированных конструкциях гибкие ванты и жесткие элементы работают совместно. Такое конструктивное решение уменьшает расчетную длину сжато-изгибаемых элементов, улучшает работу конструкции на неравномерные и сосредоточенные нагрузки.
7.5.3 При проектировании комбинированных систем следует учитывать линейные (плоскостные) или пространственные схемы, расположение и количество дополнительных стержневых элементов (растянутых подвесок/затяжек или сжатых стоек-распорок), применяемые материалы, методы изготовления и монтажа.
7.5.4 По архитектурным требованиям предварительно-напряженный провисающий нижний пояс комбинированной конструкции (при отсутствии динамических воздействий на систему) допускается проектировать не развязанным из плоскости. Для увеличения его изгибно-крутильной жесткости следует производить усиление стоек, объединяющих верхний и нижний пояса, исключать (заглушать) после завершения монтажа ряд шарнирных узлов сопряжения элементов комбинированной арочной системы.
7.5.5 Требования к проектированию арочно-вантовых, шпренгельных и подвесных комбинированных систем приведены в СП 494.1325800.2020 (раздел 10).

7.6 Комбинированные конструкции покрытий над трибунами стадионов

7.6.1 В консольных схемах с подвесками горизонтальные усилия от поддерживающих вант воспринимают оттяжки, идущие от верха стойки (пилона). Усилие с оттяжек воспринимается собственной массой отдельно стоящего фундамента (рисунок 7.3, а, в) или замыкается на жестких конструкциях каркаса трибун с применением распорок, устанавливаемых в месте перелома оттяжки (рисунок 7.3, б, г).

а, в - усилие с оттяжек воспринимается собственной массой
фундамента; б, г - усилие с оттяжек замыкается
на жестких конструкциях каркаса трибун

Рисунок 7.3 - Варианты комбинированных консольных схем

7.6.2 При проектировании следует предусматривать решения по восприятию отрицательной ветровой нагрузки на консоли с подвесками: собственной массой покрытия козырька, пригрузом свободного конца козырька или включением в работу дополнительных оттяжек, присоединяемых к низу конструкции консоли (рисунок 7.3).
7.6.3 Стойки, подвески и оттяжки следует располагать в одной или двух плоскостях (V-образной формы), для пространственной устойчивости системы.
7.6.4 В подвесных конструкциях пространственное покрытие над трибунами, состоящее из системы балок, ферм, стержневых структур и т.п., подвешивают стальными канатами к пилонам, мачтам или аркам.
7.6.5 Покрытие подвешивают расходящимися веером тросами к пилонам, равномерно расположенным по периметру стадиона (рисунок 7.4, а) или с использованием только четырех угловых пилонов (рисунок 7.4, б, в, г, д, е). Пилоны внизу снабжены шарнирными или жесткими опорами, а верх раскрепляют оттяжками, передающими усилия на каркас трибун или на гравитационные фундаменты.

а - вариант с пилонами по периметру стадиона;
б, в, г, д, е - варианты с четырьмя пилонами

Рисунок 7.4 - Системы с пилонами и подвесками

7.6.6 В арочно-вантовых системах покрытие следует подвешивать тросами к аркам. Применяют:
- расположенные вдоль сторон поля четыре вертикальные арки, пяты которых сходятся в углах стадиона на уровне покрытия, служащие затяжкой арок. Конструкцию покрытия следует подвешивать к аркам наклонными подвесками (гибкими или жесткими), обеспечивающими одновременно устойчивость арок (рисунок 7.5, а);
- решения с двумя вертикальными арками (рисунок 7.5, б, в);
- решения, включающие контурную арку, подвешенную наклонными веерными предварительно напряженными тросами к пилонам (мачтам), расположенным в углах козырька (рисунок 7.5, г). Арку следует выполнять из компактного профиля (из трубы или сварного двутавра).

а - вариант с четырьмя арками; б, в - вариант с двумя арками;
г - вариант с подвешенной контурной аркой

Рисунок 7.5 - Арочно-вантовые системы

Приложение А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

А.1 Вилкообразные анкеры

Таблица А.1

Вилкообразные анкеры

В миллиметрах

Диаметр каната	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D1	
						max	min		
25	275	88	121	73	58	57	55	45	
30	330	105	154	86	70	71	68	55	
35	385	120	175	100	82,5	85	79	65	
40	410	130	187	120	95	90	82	75	
45	420	145	210	124	100	95	90	80	
50	440	155	221	144	115	100	93	90	
55	477	168	233	155	115	110	100	100	
60	520	180	250	168	125	120	110	110	
65	565	195	267	187	137	129	115	120	
70	610	210	285	202	148	137	125	130	
75	645	225	307	211	154	147	135	135	
80	690	240	322	226	166	157	145	145	
85	735	255	348	240	111	167	155	155	
90	780	270	366	255	188	178	165	165	
95	825	285	383	274	200	186	175	175	
100	870	300	421	294	211	197	185	185	
105	905	315	438	298	218	206	195	190	
110	950	330	458	318	228	215	205	200	
115	995	345	474	332	240	225	215	210	
120	1035	365	482	347	255	235	225	220	
125	1080	375	501	361	266	245	230	230	
130	1140	385	524	396	273	257	240	235	
135	1185	400	539	410	279	267	250	240	
140	1230	415	557	430	290	277	260	250	
145	1276	425	575	445	306	287	270	260	
150	1321	440	587	465	315	297	280	270	

А.2 Регулируемые вилкообразные анкеры

Таблица А.2

Регулируемые вилкообразные анкеры

В миллиметрах

Диаметр каната	L1	Размер регулировки	D2	
25	531 - 631	50	87	
30	601 - 701	50	108	
35	695 - 815	60	120	
40	745 - 865	60	135	
45	774 - 894	60	145	
50	834 - 974	70	155	
55	890 - 1030	70	170	
60	948 - 1088	70	185	
65	1021 - 1161	70	205	
70	1087 - 1247	80	220	
75	1156 - 1316	80	235	
80	1236 - 1416	90	245	
85	1300 - 1480	90	265	
90	1390 - 1590	100	270	
95	1444 - 1644	100	285	
100	1544 - 1764	110	300	
105	1613 - 1853	120	315	
110	1723 - 1983	130	330	
115	1797 - 2077	140	345	
120	1872 - 2152	140	360	
125	1946 - 2246	150	375	
130	2021 - 2321	150	390	
135	2097 - 2417	160	400	
140	2165 - 2485	160	415	
145	2260 - 2610	175	430	
150	2320 - 2670	175	445	
Примечание - Размеры L3, L4, L5, D1 оси приведены в таблице А.1.	

А.3 Цилиндрический анкер

Таблица А.3

Цилиндрический анкер

В миллиметрах

Диаметр каната	L2	L3	L4	D1	D2	D3	
25	250	55	40	100	110	140	
30	290	60	45	106	115	155	
35	330	65	50	125	135	175	
40	345	75	60	132	142	190	
45	350	80	66	150	160	210	
50	360	90	72	160	170	225	
55	390	95	78	180	190	250	
60	420	100	84	190	200	265	
65	450	105	88	212	222	290	
70	480	110	96	224	234	310	
75	515	115	106	236	246	325	
80	545	120	112	250	260	345	
85	575	125	120	265	275	365	
90	610	135	130	280	229	385	
95	640	140	130	300	310	410	
100	675	150	140	315	325	430	
105	710	155	144	335	345	455	
110	740	160	156	355	365	480	
115	770	165	168	355	365	490	
120	800	170	168	375	385	520	
125	835	180	176	400	415	550	
130	860	180	176	400	415	560	
135	890	185	176	425	440	585	
140	920	190	192	425	440	595	
145	950	195	192	450	465	620	
150	980	200	192	450	465	630	

А.4 Анкер-блок с траверсой

Таблица А.4

Анкер-блок

В миллиметрах

Диаметр каната	L1	L2	L3	L4	
25	160	200	100	232	
30	180	225	110	264	
35	200	255	125	296	
40	215	260	140	327	
45	250	265	160	378	
50	260	270	170	404	
55	300	300	190	444	
60	320	320	200	480	
65	340	340	210	500	
70	385	370	225	565	
75	390	395	240	570	
80	400	460	260	600	
85	430	485	270	630	
90	475	505	280	695	
95	480	530	290	700	
100	560	570	310	800	
105	565	595	320	815	
110	570	615	330	830	
115	580	640	345	860	
120	585	665	355	875	
125	590	695	370	890	
130	630	670	390	945	
135	650	695	400	975	
140	670	720	415	1010	
145	695	750	430	1040	
150	720	775	445	1080	

Таблица А.5

Траверса

В миллиметрах

Диаметр каната	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	D1
ось	
				max	min					
25	121	73	66	56	55	145	232	211	45	
30	154	86	74	71	68	170	264	244	55	
35	175	100	87	85	79	210	296	297	65	
45	187	120	98	90	82	225	327	323	75	
50	210	124	106	95	90	250	378	356	80	
55	221	144	120	100	93	280	404	400	90	
60	233	155	132	110	100	310	444	442	100	
65	250	168	141	120	110	335	480	476	110	
70	267	187	155	129	115	365	500	520	120	
75	285	202	167	137	125	390	565	557	130	
80	307	211	175	147	135	410	570	585	135	
85	322	226	188	157	145	440	600	628	145	
90	348	240	203	167	155	470	630	673	155	
95	366	255	216	178	165	500	695	716	165	
100	383	274	232	186	175	525	700	757	175	
105	421	294	245	197	185	565	800	810	185	
110	438	298	252	206	195	580	815	832	190	
115	458	318	262	215	205	605	830	867	200	
120	474	332	277	225	215	635	860	912	210	
125	482	347	289	235	225	660	875	949	220	
130	501	361	303	245	230	680	890	983	230	
135	524	396	273	257	240	676	945	949	235	
140	539	410	279	267	250	715	975	994	240	
145	557	430	290	277	260	740	1010	1030	250	
150	575	445	306	287	270	775	1040	1081	260	
160	587	465	315	297	280	800	1080	1115	270	

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2012 г. N 1055 "Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также иных малонаселенных и труднодоступных местностей, в которых организации, имеющие право в установленном порядке приобретать, хранить и использовать служебное оружие (за исключением огнестрельного короткоствольного служебного оружия) и в качестве служебного оружия охотничье огнестрельное оружие, проводят полевые работы по региональному геологическому изучению недр и геологическому изучению, включающему поиски и оценку месторождений полезных ископаемых"
[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 1946 "Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР"